**Príloha – Vzor Kalkulácia ceny** **Chocolate Patrik, s.r.o- rezacie stroje**

**KALKULÁCIA CENY**

**Názov predmetu zákazky: Rezacie stroje**

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** áno, 2 časti

**Názov zadávateľa zákazky****:** Chocolate Patrik, s.r.o., Páterová 89/727, 048 01 Rožňava, IČO: 46284761

**Uchádzač (názov a sídlo):**

**Uchádzač kontakt (email a telefón) :**

**IČO:**

**Platiteľ DPH:** ÁNO - NIE (správne sa označí)

**Kalkulácia ceny predmetu zákazky**

**1. časť**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Požadovaná podrobná technická špecifikácia** | **Ponuka dodávateľa na konkrétne zariadenie/vybavenie** | **Prehlásenie o technickej a funkčnej zhode s požadovanou podrobnou technickou špecifikáciou\*** | **Cena**  **v EUR bez DPH** | **Cena**  **v EUR s DPH** |
| Rezací ploter 1 | Rezací flatbed ploter na rezanie a biggovanie plastových fólií, kreatívneho, lepenkového papiera a výplňovej peny do rozmeru A2, ktoré je vhodné pri použitím s rozmerom tlačiarne a minimalizovanie vzniknutého odpadu z orezaného materiálu. Multifunkčné zariadenie, ktoré dokáže spracovávať rôzne druhy materiálov, v malých sériách a vo vysokej presnosti.Vytvára prototypy, obaly, či formátuje materiály na profesionálnej úrovni.  **Min. technická špecifikácia :** Možnosť použiť bigovacie koliesko, vlečný, tangenciálny alebo oscilačný nôž ,dovoľuje pracovať s materiálmi ako sú kartóny, papiera, PVC, mäkšie doskové materiály, penené materiály, či vinyl.  - Pracovná plocha: 610 x 510 mm  - Maximálna výška: 10 mm (oscilačný nôž), 1 mm (tangenciálny nôž)  - Maximálna rýchlosť rezania: 30 cm/s  - Maximálny prítlak noža: 1500 g  - Presnosť: 0,1 mm  - Rozpoznávanie orezových značiek  - Vákuová vstavaná pumpa  - Vlečný nož, biggovacie koliesko, Oscilačný nôž,Tangenciálny nôž - Držiak rolkových materiálov |  |  |  |  |

**2. čast**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Požadovaná podrobná technická špecifikácia** | **Ponuka dodávateľa na konkrétne zariadenie/vybavenie** | **Prehlásenie o technickej a funkčnej zhode s požadovanou podrobnou technickou špecifikáciou\*** | **Cena**  **v EUR bez DPH** | **Cena**  **v EUR s DPH** |
| Rezací ploter 2 | Univerzálny stolový ploter s frézovacím modulom, ktorý dokáže spracovať celú škálu materiálov. Hlavné funkcie ako napríklad tangenciálnym, oscilačným, vlečný modul a rotačné vreteno dovoľujú spracovávať materiály ako fólie, papier, obalové materiály, plasty, plexisklo, či kompozitné materiály. Presné vyrezanie potlačených materiálov zabezpečuje precízna kamera OPTI Scout. Zariadenie má k dispozícii 3 pozície na ktoré je možné osadiť rôzne moduly, pre ktoré sú potom dostupné konkrétne nástroje. Dokonalé upevnenie obrábaného materiálu zabezpečuje 12 zónové vákuové prisávanie. Nástroje, ktoré sú potrebné v zostave stroja Tangenciálny modul, Druhý tangenciálny modul, Fréza, Odsávanie pre frézu, KissCut nástroj, Single edge nástroj, Double edge nástroj, Heavy duty nástroj, Elektronická oscilácia, Bigovacie kolieska /D25 R 3 H7/, /D25 R 1,5 H5,5,/, /D25 R 0,75 H1,5,/, / D15 R0,35 H1/, / D15 H1,5/, Kompletná sada fréziek a nožíkov ku každému nástroju, Kompresor na stlačený vzduch.  **Min. technické parametre**: Pracovná plocha šírka Min. 160 cm dĺžka Min. 120 cm, Maximálna výška materiálu/hrúbka materiálu/Max. 2,5 cm Kontinuálny pás na posuv materiálu, Možnosť rezať materiály v roliach,  Rýchlosť rezania Min. 1000 mm/s. Prítlak nástroja Min. 200 N Nosnosť stola Min 50 kg/m2 Vákuové prisávanie stola s viacerými zónami, CNC fréza, Odsávanie pre frézu , 2 kusy tangenciálnych nástrojov /Tangenciálny modul 1,2, Elektronický oscilačný nástroj, Bigovacie kolieska na papier a kartón, Vlečný nôž, Kiss cut nástroj, Nástroj na tvrdšie materiály, Nástroj s dvojitým ostrým, Nástroj s jedným ostrým, Optická kamera pre načítavanie orezových značiek, Kompletná sada fréziek a nožíkov ku každému nástroju.  Zaškolenie a doprava technológie v cene. |  |  |  |  |

Podpisom súčasne **potvrdzujem**, že táto ponuka je v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky.

Podpisom súčasne **česne vyhlasujem**, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

* som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení §23 ods.3 zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži
* som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potencionálne zainteresovanej osobe, priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním zákazky
* budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
* poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie

Podpisom súčasne **čestne vyhlasujem**, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ................................ dňa ............... Podpis ( pečiatka )

oprávnenej osoby za uchádzača

*\*uviesť jednoznačne, či ponúkaný tovar/služba spĺňa požadovanú technickú a funkčnú špecifikáciu, napr. prehlásením „áno, spĺňa“*